# Транспортен осигурувач (види слика A)

Транспортниот осигурувач (30) Ви овозможува лесно ракување со електричниот алат при транспорт на различни места на примена.

## Отклучување на електричниот алат (работна позиција)

- Притиснете ја надолу рачката на алатот (27) за дршката (1), за да го ослободи транспортниот осигурувач (30).
- Притоа, целосно извлечете го нанадвор транспортниот осигурувач (30).
- Полека водете ја лизгачката рачка (27) нагоре.

## Прицврстување на електричниот алат (позиција за транспорт)

- Притиснете ја лизгачката рачка (27) целосно наназад и фиксирајте ја во оваа позиција.
- Водете ја лизгачката рачка надолу додека транспортниот осигурувач (30) целосно не се притисне навнатре.

Останати напомени: види Транспорт (види слика Z)