# Жұмыс істеуге дайындау

##

Ұзын дайындамалар бос басында басылып тірелуі керек.

Аралау үстелін аралау үстелінің ұзартқыштары (7) көмегімен солға немесе оңға үлкейту мүмкін.

- Қысу тұтқышын (50) арқаға қайырыңыз.
- Аралау үстелінің ұзартқышын (7) керекті ұзындыққа дейін сыртқа тартыңыз (максималды 250 мм).
- Аралау үстелінің ұзартқышын бекіту үшін қысқыш тұтқышты (50) қайта сыртқа басыңыз.

##

Көлденең және/немесе тік еңіс бұрыштарын аралау кезінде кесу бағытына байланысты сол немесе оң жақ жылжымалы тіреуіш планканы (5) сыртқа тарту немесе толықтай алып тастау керек.

тік еңіс бұрышы | көлденең еңіс бұрышы |
--- | --- | ---
0°–47° (сол жақ) | ≤ 44° (оң/сол жақ) | Бұғаттау бұрандасын (51) босатыңыз. Сол жақ жылжымалы тіреуіш планканы (5) толық сыртқа тартыңыз.
0°–47° (сол жақ) | ≥ 45° (оң/сол жақ) | Бұғаттау бұрандасын (51) босатыңыз. Сол жақ жылжымалы тіреуіш планканы (5) толық сыртқа тартыңыз. Жылжымалы тіреуіш планканы жоғары көтеріп қойыңыз. Бұғаттау бұрандасын (51) алып тастаңыз.
0°–47° (оң жақ) | ≤ 44° (оң/сол жақ) | Бұғаттау бұрандасын (51) босатыңыз. Оң жақ жылжымалы тіреуіш планканы (5) толық сыртқа тартыңыз. Жылжымалы тіреуіш планканы жоғары көтеріп қойыңыз.
0°–47° (оң жақ) | ≥ 45° (оң/сол жақ)

##

Жылжымалы тұтқаның (27) жылжыту механизмі зауытта алдын ала реттелген болып, электр құралы жеткізілген кезінде бәсеңдетілмеген күйде болады.

Жылжыту механизмінің бәсеңдетілуін жеке ретте бәсеңдеткіште (52) реттеуге болады:

қатты – бақыланған жұмыс әрекеттері;

жұмсақ – жылдам аралау әрекеттері.

- Екі реттегіш бұранданы (53) алты қырлы дөңбек кілтпен (4 мм) (16) жұмсақ бәсеңдету үшін босатыңыз
- немесе
- екі реттегіш бұранданы (53) қатты бәсеңдету үшін қатты тартыңыз.

##

Оңтайлы жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дайындаманы әрдайым мықтап қысу керек.
Мықтап қысу үшін тым кішкентай болған дайындамаларды өңдемеңіз.

- Дайындаманы (6) және (5) тіреуіш планкаларына қарай басыңыз.
- Жинақтағы бұрандалы қысқышты (18) арнайы саңылауларға (54) енгізіңіз.
- Қатпарлы бұранданы босатып, бұрандалы қысқышты дайындамаға сәйкестендіріңіз. Қатпарлы бұранданы қайтадан мықтап бекітіңіз.
- Бұрандалы өзекті (56) тартып, осылайша дайындаманы бекітіңіз.

### Дайындаманы босату

- Бұрандалы қысқышты босату үшін бұрандалы өзекті (56) сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.