# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Poignée
(2) | Verrouillage d’enclenchement de l’interrupteur Marche/Arrêt
(3) | Capot de protection
(4) | Capot de protection pendulaire
(5) | Butée réglable
(6) | Butée fixe
(7) | Rallonge de table de sciage
(8) | Perçages pour le montage
(9) | Pare-éclats
(10) | Patte de blocage
(11) | Poignée de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(12) | Levier de préréglage d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(13) | Levier de serrage pour angle d’inclinaison quelconque (coupes dans plan vertical)
(14) | Encoches pour angles d’onglet standards (coupes dans plan horizontal)
(15) | Poignées encastrées
(16) | Clés six pans mâle (6 mm/4 mm)
(17) | Clé six pans mâle (2 mm)
(18) | Serre-joint
(19) | Galet
(20) | Indicateur d’angles d’inclinaison pour coupes biaises vers la droite (0° à 47°) (coupes dans plan vertical)
(21) | Déflecteur de copeaux
(22) | Éjecteur de copeaux
(23) | Adaptateur d’aspiration
(24) | Levier de blocage du mécanisme de coulissage
(25) | Étiquette d’avertissement laser
(26) | Cache de protection du laser
(27) | Bras coulissant
(28) | Vis d’ajustage de la butée de profondeur
(29) | Butée de profondeur
(30) | Sécurité de transport
(31) | Échelle graduée pour angles d’inclinaison (coupes dans plan vertical)
(32) | Indicateur d’angles d’inclinaison pour coupes biaises vers la gauche (47° à 0°) (coupes dans plan vertical)
(33) | Bouton de réglage pour angle d’inclinaison de 22,5° (coupes dans plan vertical)
(34) | Vis de blocage de la butée longitudinale
(35) | Butée longitudinale
(36) | Échelle graduée pour angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(37) | Table de sciage
(38) | Bouton de réglage de la plage de coupes biaises (plan vertical)
(39) | Lame de scie
(40) | Orifice de sortie du faisceau laser
(41) | Vis de blocage de la tige du capot de protection pendulaire
(42) | Tige du capot de protection à mouvement pendulaire
(43) | Vis de fixation avant (plaque de protection/capot de protection à mouvement pendulaire)
(44) | Vis de fixation arrière (plaque de protection/capot de protection à mouvement pendulaire)
(45) | Plaque de protection
(46) | Blocage de broche
(47) | Vis à six pans creux pour fixation de la lame
(48) | Flasque de serrage
(49) | Flasque de serrage intérieur
(50) | Levier de blocage de la rallonge de table de sciage
(51) | Vis de blocage de la butée réglable
(52) | Amortisseur
(53) | Vis de réglage d’amortissement
(54) | Alésages pour serre-joint
(55) | Vis papillon
(56) | Tige filetée
(57) | Indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(58) | Interrupteur Marche/Arrêt
(59) | Bouton d’activation/désactivation du laser (marquage de la ligne de coupe)
(60) | Vis de pare-éclats
(61) | Vis de serrage de la butée longitudinale
(62) | Vis du cache de protection du laser
(63) | Vis de réglage pour positionnement du laser (affleurement)
(64) | Vis de fixation de la plaque de montage du laser
(65) | Vis de fixation du carter du laser
(66) / (67) / (68) | Vis de réglage pour le réglage de base 0° (coupes dans plan vertical)
(69) | Vis de réglage pour le réglage de base 45° (coupes dans plan vertical vers la gauche)
(70) | Vis de réglage pour le réglage de base 45° (coupes dans plan vertical vers la droite)
(71) | Vis de réglage de l’échelle graduée d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(72) | Vis d’indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(73) | Vis de réglage de la force de serrage du levier de serrage (angles d’inclinaison quelconques)
(74) | Bande auto-agrippante