# Пиление

##

- Отодвиньте кронштейн (27) до упора назад и зафиксируйте его в этом положении.
  Убедитесь в том, что ограничитель глубины (29) полностью прижат вовнутрь, а юстировочный винт (28) при перемещении кронштейна проходит через отверстие, не задевая ограничитель глубины.
- Закрепите заготовку в соответствии с размерами.
- При необходимости настройте нужный угол распила (горизонтальный и/или вертикальный).
- Включите электроинструмент.
- Медленно опустите кронштейн (27) за рукоятку (1).
- Выполните рез с равномерной подачей.
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.
- Медленно поднимите кронштейн (27) вверх.

##

- Крепко держите рукоятку до включения пилы и в течение всего процесса распиловки. При распиловке контролировано перемещайте кронштейн. Ввиду чрезвычайной маневренности кронштейна минутная невнимательность может быть чревата серьезными травмами.

- Разблокируйте кронштейн (27).
  Подтягивая и отодвигая кронштейн (27), проверьте, находится ли весь механизм скольжения в состоянии рабочей готовности.
- Закрепите заготовку в соответствии с размерами.
- При необходимости настройте нужный угол распила (горизонтальный и/или вертикальный).
- Отодвиньте кронштейн (27) за рукоятку (1) на такое расстояние от упорной планки (6), чтобы пильный диск оказался перед заготовкой.
- Включите электроинструмент.
- Медленно опустите кронштейн (27) за рукоятку (1).
- Прижмите теперь кронштейн (27) в направлении упорной планки (6) и распилите заготовку с равномерной подачей.
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.
- Медленно поднимите кронштейн (27) вверх.

##

Для простого отрезания заготовок с одинаковой длиной можно использовать продольный упор (35) (принадлежность).

Продольный упор можно монтировать с обеих сторон удлинителя стола (7).

- Отпустите фиксирующий винт (34) и поверните продольный упор (35) к зажимному винту (61).
- Снова крепко затяните фиксирующий винт (34).
- Задайте желаемую длину удлинителя стола (7).

##

Ограничитель глубины необходимо переставить, если Вам нужно выпилить паз или использовать дистанционный упор.

- Поверните ограничитель глубины (29) наружу.
- Установите кронштейн (27) с помощью рукоятки (1) в нужное положение.
- Отрегулируйте юстировочный винт (28) так, чтобы его конец касался ограничителя глубины (29).
- Медленно поднимите кронштейн (27) вверх.

##

Для обработки изогнутых или круглых заготовок Вы должны зафиксировать их с целью предотвращения скольжения. На линии реза не допускается возникновение зазора между заготовкой, упорной рейкой и столом.

При необходимости следует изготовить специальный крепеж.