# Zaagblad wisselen (zie afbeelding c1−c4)

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

- Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toerental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het elektrische gereedschap.

Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing vermelde specificaties, volgens EN 847‑1 zijn gecontroleerd en dienovereenkomstig zijn gemarkeerd.

Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van het elektrische gereedschap werden aanbevolen en die geschikt zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken. Dit voorkomt oververhitting van de zaagtanden bij het zagen.

## Zaagblad demonteren

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Schroef de vergrendelschroef (41) met de hand erop tot de stang (42) vrij omlaag kan hangen.
- Draai de bevestigingsschroef (43) los (ca. 2 slagen) met de binnenzeskantsleutel (4 mm) (16).
  Draai de schroef er niet helemaal uit.
- Draai de bevestigingsschroef (44) los (ca. 6 slagen) met de binnenzeskantsleutel (4 mm) (16).
  Draai de schroef er niet helemaal uit.
- Trek de afdekplaat (45) van de bevestigingsschroef (44) naar voren en onder toe weg.
- Draai de pendelbeschermkap (4) naar achter en houd de pendelbeschermkap in deze positie.
- Hang de stang (42) met een boorgat boven de bevestigingsschroef (44).
  Daardoor wordt de pendelbeschermkap in de geopende stand vastgehouden.
- Draai de binnenzeskantschroef (47) met de binnenzeskantsleutel ( mm) (16) en duw tevens op de blokkering van de uitgaande as (46) tot deze vastklikt.
- Blijf duwen op de blokkering van de uitgaande as (46) en draai de binnenzeskantschroef (47) er met de klok mee uit (linkse schroefdraad!).
- Neem de spanflens (48) weg.
- Verwijder het zaagblad (39).

## Zaagblad monteren

- Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tanden (richting van de pijl op het zaagblad) overeenkomt met de richting van de pijl op de beschermkap.

Reinig indien nodig vóór de montage alle te monteren delen.

- Zet het nieuwe zaagblad op de binnenste spanflens (49).

- Breng de spanflens (48) en de binnenzeskantschroef (47) aan. Duw op de blokkering van de uitgaande as (46) tot deze vastklikt en draai de binnenzeskantschroef tegen de klok in vast.
- Maak de stang (42) los van de bevestigingsschroef (44) en beweeg de pendelbeschermkap (4) weer omlaag.
- Schuif de afdekplaat (45) weer onder de bevestigingsschroef (44).
- Draai de bevestigingsschroeven (44) en (43) weer stevig vast.
- Schuif de stang (42) naar zijn oorspronkelijke positie en draai de vergrendelschroef (41) weer met de hand vast.