# Profielplinten bewerken

Profielplinten kunt u op twee verschillende manieren bewerken:

Positionering van het werkstuk | Vloerplint | Plafondplint
--- | --- | ---
tegen de aanslagrail geplaatst |  |
vlakliggend op de zaagtafel |  |

Bovendien kunt u afhankelijk van de breedte van de profielplint met of zonder afkortbeweging zagen.

Test de ingestelde verstekhoek (horizontaal en/of verticaal) altijd eerst op een stuk afvalhout.