# Serrar

##

- Empurre o braço de deslize (27) completamente para trás e fixe-o nesta posição.
  Certifique-se de que o limitador de profundidade (29) está totalmente pressionado para dentro e o parafuso de ajuste (28) passa no entalhe ao mover o braço de deslize sem tocar no batente de profundidade.
- Fixe a peça a ser trabalhada de acordo com as dimensões.
- Se necessário, ajuste os ângulos de meia-esquadria desejados (horizontal e/ou vertical.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Conduza o braço de deslize (27) com o punho (1) lentamente para baixo.
- Serre a peça com avanço uniforme.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.
- Conduza o braço de deslize (27) lentamente para cima.

##

- Segure firmemente o punho ao ligar e durante todo o processo de serrar. Ao serrar deverá conduzir o braço de deslize com movimentos controlados. Um momento de distração pode levar a graves lesões devido ao braço de deslize de movimento extremamente suave.

- Solte o braço de deslize (27).
  Puxando e voltando a empurrar o braço de deslize (27), verifique se todo o mecanismo de deslize está operacional.
- Fixe a peça a ser trabalhada de acordo com as dimensões.
- Se necessário, ajuste os ângulos de meia-esquadria desejados (horizontal e/ou vertical.
- Afaste o braço de deslize (27) com o punho (1) do carril limitador (6) até o disco de serra estar em frente à peça a ser trabalhada.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Conduza o braço de deslize (27) com o punho (1) lentamente para baixo.
- Pressione então o braço de deslize (27) no sentido do carril limitador (6) e serre a peça com um avanço uniforme.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.
- Conduza o braço de deslize (27) lentamente para cima.

##

Para serrar facilmente peças com o mesmo comprimento, é possível utilizar o limitador de comprimento (35) (acessório).

O limitador de comprimento pode ser montado de ambos os lados do prolongamento da mesa de serrar (7).

- Solte o parafuso de travamento (34) e vire o limitador de comprimento (35) sobre o parafuso de aperto (61).
- Reaperte o parafuso de travamento (34).
- Ajustar o prolongamento da mesa de serrar (7) para o comprimento desejado.

##

O limitador de profundidade deve ser ajustado se for serrada uma ranhura ou se for usado um limitador de distância.

- Vire o limitador de profundidade (29) para fora.
- Rode o braço de deslize (27) no punho (1) para a posição desejada.
- Rode o parafuso de ajuste (28), até a extremidade do parafuso entrar em contacto com o limitador de profundidade (29).
- Conduza o braço de deslize (27) lentamente para cima.

##

Ao serrar peças curvadas ou redondas é necessário fixá-las firmemente, de modo que não possam se movimentar. Na linha de corte não deve haver fendas entres a peça a ser trabalhada, o carril limitador e a mesa de serrar.

Se necessário, deverão ser fabricados suportes especiais.