# البيانات الفنية

منشار ألواح |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
الجهد الاسمي | فلط | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
التردد | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
محدد تيار بدء التشغيل |  | ● | – | ● | ●
طراز الليزر | نانومتر | ‎650 | ‎650 | ‎650 | ‎650
| مللي واط | < 0,39‏ | < 0,39‏ | < 0,39‏ | < 0,39‏
فئة الليزر |  | 1 | 1 | 1 | 1
الوزنA) | كجم | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
فئة الحماية |  | / II | / II | / II | / II
مقاسات شفرات المنشار الملائمة |
قطر شفرة المنشار D | مم | 305 | 305 | 305 | 305
سمك الشفرة | مم | 2,6−1,7 | 2,6−1,7 | 1,7−2,6 | 2,6−1,7
أقصى عرض للقطع | مم | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
قطرالثقب d | مم | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

مقاسات قطعة الشغل المسموح بها انظر مقاسات قطعة الشغل المسموح بها

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.