# Dati tecnici

Troncatrice radiale |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Potenza assorbita nominale | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Tensione nominale | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Numero di giri a vuoto | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Limitatore di spunto alla partenza |  | ● | – | ● | ●
Tipo di laser | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Classe laser |  | 1 | 1 | 1 | 1
PesoA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Classe di protezione |  | / II | / II | / II | / II
Dimensioni delle lame idonee |
Diametro della lama D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Spessore del corpo lama | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Larghezza di taglio max. | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Diametro del foro d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione vedi Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.