# Põhiseadete kontrollimine ja seadmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

##

Suunis: laserifunktsiooni testimiseks peab elektriline tööriist olena ühendatud vooluvõrguga.

- Laseri justeerimise ajal (nt tööriista haara liigutamisel) ei tohi vajutada sisse-/väljalülitit. Elektritööriista soovimatu käivitumine võib kaasa tuua vigastusi.

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelaud (37) sälguni (14) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.

### Kontrollimine (vt joonist T1)

- Märkige töödeldavale detailile sirge lõikejoon.
- Viige liughaar (27) käepidemega (1) aeglaselt alla.
- Joondage töödeldav detail nii, et saeketta hambad ühtivad lõikejoonega.
- Hoidke toorikut selles asendis kinni ja viige liughaar aeglaselt uuesti üles.
- Kinnitage töödeldav detail tugevalt.
- Lülitage laserkiired lülitist (59) sisse.

Laserkiired peavad olema toorikule märgitud lõikejoonest kogu aeg ühel kaugusel, seda ka siis, kui liughaar viiakse alla.

### Laser kaitsekatte eemaldamine (vt joonist T2)

- Keerake lahti kaks kruvi (62) laseri kaitsekattel (26) kasutades sisekuuskantvõtit (4 mm) (16).
  Suunis: laseri kaitsekatte eesmisele kruvile ligipääsemiseks, peate viima liughaara pisut alla, kuni sisekuuskantvõtit saab torgata läbi pendelkettakaitsmes oleva ava.

### Ühetasasuse reguleerimine (vt joonist T3)

- Eemaldage laseri kaitsekatte (26).

1. Parema laserkiire reguleerimine:

- Keerake tagumine reguleerimiskruvi (63) sisekuuskantvõtmega (17), kuni parempoolne laserkiir on toorikule kantud lõikejoonega kogu pikkuses paralleelselt.
  Seejuures nihutatakse ka vasakut laserkiirt.

Vastupäeva pööramine liigutab laserkiirt vasakult paremale, päripäeva pööramine liigutab laserkiirt paremalt vasakule.

2. Vasaku laserkiire reguleerimine:

- Keerake eesmist reguleerimiskruvi (63) sisekuuskantvõtmega (17), kuni vasakpoolne laserkiir on toorikule kantud lõikejoonega kogu pikkuses paralleelselt.

Vastupäeva pööramine liigutab laserkiirt vasakult paremale, päripäeva pööramine liigutab laserkiirt paremalt vasakule.

- Kinnitage laseri kaitsekate (26) uuesti külge.

### Paralleelsuse reguleerimine (vt joonist T4)

- Eemaldage laseri kaitsekate (26).
- Keerake kinnituskruvi (64) (ca 1–2 pööret) sisekuuskantvõtmega (17) lahti. Ärge keerake kruvi täiesti välja.
- Nihutage laseri monteerimisplaati paremale või vasakule, kuni laserkiired on toorikule märgitud lõikejoonega kogu pikkuses paralleelsed.
- Hoidke laseri monteerimisplaati selles asendis ja pingutage kinnituskruvi (64) uuesti kinni.
- Pärast reguleerimist kontrollige lõikejoonega paralleelsust uuesti. Vajaduse korral reguleerige laserkiired reguleerimiskruvidega (63) veelkord välja.
- Kinnitage laseri kaitsekate (26) uuesti külge.

### Külgmise kõrvalekalde reguleerimine liughaara liigutamisel (vt joonist T5)

- Eemaldage laseri kaitsekatte (26).
- Keerake mõlemad kinnituskruvid (65) (ca 1–2 pööret) sisekuuskantvõtmega (17) lahti.
  Ärge keerake kruvisid täiesti välja.
- Nihutage laseri korpust paremale või vasakule, kuni laserkiirte külgmist kõrvalekallet liughaara allaviimisel enam ei esine.
- Pärast reguleerimist kontrollige lõikejoonega paralleelsust uuesti. Vajaduse korral reguleerige laserkiired reguleerimiskruvidega (63) veelkord välja.
- Hoidke laseri monteerimisplaati selles asendis ja pingutage kinnituskruvid (65) uuesti kinni.
- Kinnitage laseri kaitsekate (26) uuesti külge.

##

- Viige elektriline tööriist transpordiasendisse.
- Pöörake saelaud (37) sälguni (14) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.

### Kontrollimine (vt joonist U1)

- Seadke nurgamõõdik väärtusele 90° ja asetage saelauale (37).

Nurgamõõdiku haar peab saekettaga (39) täies pikkuses ühtima.

### Seadmine (vaata joonist U2)

- Vabastage kinnituspide (13).
- Keerake mõlemad reguleerimiskruvid (66) (vähemalt 1 pööre) otsvõtmega (10 mm) lahti.
- Keerake kinnituskruvi (68) (ca 3 pööret) sisekuuskantvõtmega (4 mm) (16) lahti.
- Keerake reguleerimiskruvi (67) sisekuuskantvõtmega (4 mm) (16) seni välja, kuni nurgamõõdiku haar ühtib kogu pikkuses saekettaga.
- Pingutage kinnituspide (13) uuesti kinni. Seejärel pingutage kõigepealt kinni reguleerimiskruvi (68) ja siis reguleerimiskruvid (66).

Kui nurganäidikud (32) ja (20) ei ole pärast seadistamist 0°-märkidega skaalal (31) kohakuti, keerake nurganäidikute kinnituskruvid ristpeakruvikeerajaga lahti ja rihtige nurganäidikud piki 0°-märke välja.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelaud (37) sälguni (14) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Tõmmake vasak reguleeritav tugirööbas (5) lõpuni välja.
- Vabastage kinnituspide (13) ja keerake liughaar käepidemest (1) lõpuni vasakule (45°).

### Kontrollimine (vt joonist V1)

- Seadke nurgamõõdik väärtusele 45° ja asetage saelauale (37).

Nurgamõõdiku haar peab saekettaga (39) täies pikkuses ühtima.

### Seadmine (vaata joonist V2)

- Keerake reguleerimiskruvi (69) mutrivõtmega (8 mm) seni välja, kuni nurgamõõdiku haar ühtib kogu pikkuses saekettaga.
- Pingutage kinnituspide (13) uuesti kinni.

Kui nurganäidikud (32) ja (20) ei ole seadmise järel ühel joonel 45°-märgistusega skaalal (31), kontrollige kõigepealt uuesti vertikaalse kaldenurga 0°-seadet ja nurganäidikuid. Seejärel korrake vertikaalse 45°-kaldenurga seadmist.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelaud (37) sälguni (14) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Tõmmake parem reguleeritav tugirööbas (5) lõpuni välja.
- Vabastage kinnituspide (13).

Keerake liughaara käepidemest (1) 0°-asendist kergelt vasakule ja keerake pöördnuppu (38) seni, kuni näete soovitud vertikaalset kaldenurga vahemikku. |

- Keerake käepidemel liughaara (1) lõpuni paremale (45°).

### Kontrollimine (vt joonist W1)

- Seadke nurgamõõdik väärtusele 135° ja asetage saelauale (37).

Nurgamõõdiku haar peab saekettaga (39) täies pikkuses ühtima.

### Seadmine (vaata joonist W2)

- Keerake reguleerimiskruvi (70) mutrivõtmega (8 mm) seni välja, kuni nurgamõõdiku haar ühtib kogu pikkuses saekettaga.
- Pingutage kinnituspide (13) uuesti kinni.

Kui nurganäidikud (32) ja (20) ei ole seadmise järel ühel joonel 45°-märgistusega skaalal (31), kontrollige kõigepealt uuesti vertikaalse kaldenurga 0°-seadet ja nurganäidikuid. Seejärel korrake vertikaalse 45°-kaldenurga seadmist.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelaud (37) sälguni (14) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.

### Kontrollimine (vt joonist X1)

- Seadke nurgamõõdik väärtusele 90° ja asetage tugirööpa (6) ning saeketta (39) vahele saelauale (37).

Nurgamõõdiku haar peab saekettaga (39) täies pikkuses ühtima.

### Seadmine (vt joonist X2)

- Vabastage kõik neli reguleerimiskruvi (71) sisekuuskantvõtmega (4 mm) (16) ja pöörake saelauda (37) koos skaalaga (36), kuni nurgamõõdiku haar ühtib kogu pikkuses saekettaga.
- Keerake kruvid uuesti kinni.

Kui nurgaosuti (57) ei ole seadmise järel skaala (36) 0° märgistuse kohal, vabastage kruvi (72) tavalise ristotsak-kruvikeerajaga ja seadke nurgaosuti 0° märgistusele.

##

Kinnituspideme kinnitusjõudu (13) saab reguleerida.

### Kontrollimine

- Kinnituspideme kinnitusjõud peab hoidma liughaara vastavas asendis mis tahes vertikaalse kaldenurga puhul.

### Seadmine

- Vabastage kinnituspide (13).
- Kinnitusjõu vähendamiseks keerake reguleerimiskruvi (73) otsvõtmega (17 mm) vastupäeva, kinnitusjõu suurendamiseks päripäeva.
- Määrake vertikaalne kaldenurk, pingutage kinnituspide (13) uuesti kinni ja kontrollige, kas soovitud kinnitusjõud on saavutatud.