# Instruções de segurança para mesas de trabalho

- Retire a ficha da tomada e/ou retire a bateria da ferramenta elétrica antes de efetuar ajustes no aparelho ou trocar acessórios. Um arranque involuntário de ferramentas elétricas é a causa de alguns acidentes.

- Montar corretamente a mesa de trabalho, antes de montar a ferramenta elétrica. Uma montagem perfeita é importante para evitar o risco de desmoronamento.

- Fixe a ferramenta elétrica de forma segura na mesa de trabalho, antes de a usar. Um deslize da ferramenta elétrica na mesa de trabalho pode causar perda de controlo.

- Coloque a mesa de trabalho sobre uma superfície fixa, plana e horizontal. Se a mesa de trabalho puder se deslocar ou balançar, a peça a ser trabalhada não poderá ser conduzida uniformemente.

- Não sobrecarregue a mesa de trabalho, nem a use como escadote ou armação. Se sobrecarregar ou se subir na mesa de trabalho, poderá ser que o centro de gravidade se desloque para cima e que a mesa tombe.

- Não cravar o disco de corte com muita violência na peça. Se exercer demasiada pressão ao usar a ferramenta elétrica, a mesa de trabalho pode tombar.

- Ao trabalhar, certifique-se de que todos os parafusos e elemento de união estão bem apertados. Uniões soltas podem levar a instabilidades e a processos de corte imprecisos.

- Assegure-se de que peças compridas e pesadas não desequilibram a mesa de trabalho. Apoie ou escore as extremidades de peças compridas e pesadas.

- Não coloque os dedos próximos dos pontos de articulação ao abrir e fechar a mesa de trabalho. Os dedos poderiam ser esmagados.