# Montar la mesa de trabajo (ver figura A1–A2)

Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes suministradas.
Desembale las piezas completamente.

- Coloque el bastidor de base plegado (2) de forma plana en el suelo.
- Tire del bastidor de base (2) por las palancas de desenclavamiento (1) hacia arriba.
  Suelte las palancas de desenclavamiento al tirar hacia arriba para que la mesa de trabajo pueda encastrar.
- Introduzca las patas de mesa de trabajo (3) en los tubos cuadrados del soporte (2) hasta alinear los orificios de montaje.
- Atornille las patas de la mesa y el soporte con las tuercas y tornillos del juego de piezas de sujeción (4).