# Volume di fornitura

×

Fare riferimento anche alla raffigurazione della fornitura all'inizio delle istruzioni per l'uso.

Prima di montare il banco da lavoro, accertarsi che siano effettivamente presenti tutte le parti riportate di seguito:

- Telaio di base (2)
- Gambe del banco di lavoro (3) (4 pz)
- Kit di fissaggio (4) consistente in:
  viti a croce M8 x 45 (4 pz),
  dadi di sicurezza M8 (4 pz)
- Kit di fissaggio (5) consistente in:
  viti a testa esagonale M8 x 75 (4 pz),
  rondelle M8/18 mm (8 pz),
  dadi M8 (4 pz)

## Utensili necessari non compresi nel volume di fornitura:

- Cacciavite a croce
- Chiave per dadi (13 mm)