# Säkerhetsanvisningar för arbetsbord

- Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts. Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.

- Sätt ihop arbetsbordet korrekt innan elverktyget monteras. En korrekt montering är viktig för att stödet inte ska braka ihop under arbetet.

- Fäst elverktyget ordentligt på arbetsbordet innan det tas i bruk. Om elverktyget slirar på arbetsbordet finns risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.

- Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan och vågrät yta. Om arbetsbordet slirar eller vacklar kan arbetsstycket inte styras ordentligt och säkert.

- Överbelasta inte arbetsbordet och använd det inte heller som stege eller ställ. Om arbetsbordet överbelastas eller om man stiger upp på bordet kan det lätt hända att bordets tyngdpunkt förändras varefter det tippar.

- Slå inte arbetsstycket med våld mot sågklingan. Om elverktyget vid sågning trycks för hårt finns risk för att arbetsbordet tippar.

- Se till att alla skruvar och fästelement är ordentligt fastdragna innan arbetet påbörjas. Lösa förbindelser kan leda till instabilitet och inexakta sågningsförlopp.

- Se till att långa och tunga arbetsstycken inte inkräktar på arbetsbordet jämvikt. Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

- Håll inte fingrarna i närheten av ledpunkterna när du skjuter ihop eller drar isär arbetsbordet. Risk finns för att fingrarna kommer i kläm.