# Montering af arbejdsbord (se billede A1–A2)

Tag alle medfølgende dele forsigtigt ud af emballagen.
Fjern alt emballagemateriale.

- Læg den sammenklappede grundramme (2) flad på jorden.
- Træk grundrammen (2) opad i oplåsningshåndtagene (1).
  Slip oplåsningshåndtagene, mens du trækker opad, så arbejdsbordet kan gå i indgreb.
- Stik arbejdsbordets ben (3) ind i de firkantede rør på grundrammen (2), til monteringsboringerne flugter.
- Skru arbejdsbordets ben og grundrammen sammen med skruerne og møtrikkerne fra fastgørelsessættet (4).