# Darbgalda montāža (skatīt attēlus A1–A2)

Uzmanīgi izsaiņojiet visas piegādātās daļas.
Noņemiet visus iesaiņojuma materiālus.

- Nolieciet salocītu pamatni (2) uz līdzenas grīdas.
- Ar atbrīvojošām svirām (2) pavelciet pamatnes rāmi (1) uz augšu.
  Pavelciet to uz augšu, lai darbgalds varētu nofiksēties vietā.
- Ievietojiet darbgalda pamatnes kājas (3) rāmja kvadrātveida (2) caurulēs, līdz montāžas atveres ir izlīdzinātas.
- Pieskrūvējiet darbgalda kājas pamatnes rāmim ar stiprinājuma komplekta skrūvēm un uzgriežņiem. (4).