# Монтиране на работна маса (вж. фиг. A1–A2)

Извадете внимателно всички включени в окомплектовката детайли.
Отстранете всички опаковъчни материали.

- Поставете събраната основна рамка (2) легнала върху пода.
- Изтеглете основната рамка (2) за лостовете за отключване (1) нагоре.
  Отпуснете лостовете за отключване по време на изтеглянето нагоре, за да може работната маса да се фиксира.
- Вкарайте краката на работната маса (3) в четиристенните тръби на основната рамка (2), така че монтажните отвори да се подравнят.
- Затегнете краката на работната маса и основната рамка с винтовете и гайките от комплекта крепежни елементи (4).