# Tiekiamas komplektas

×

Atkreipkite dėmesį į eksploatavimo instrukcijos pradžioje pavaizduotą tiekiamą komplektą.

Prieš pradėdami darbinį stalą montuoti patikrinkite, ar pateiktos visos žemiau nurodytos dalys:

- Pagrindinis rėmas (2)
- Darbinio stalo kojos (3)(4 vnt.)
- Tvirtinamųjų dalių rinkinį (4) sudaro:
  varžtai kryžmine galvute M8 x 45 (4 vnt.)
  apsauginės veržlės M8 (4 vnt.)
- Tvirtinamųjų dalių rinkinį (5) sudaro:
  šešiabriauniai varžtai M8 x 75 (4 vnt.),
  poveržlės M8/18 mm (8 vnt.),
  veržlės M8 (4 vnt.)

## Papildomai be pateiktos įrangos reikalingi šie įrankiai:

- Kryžminis atsuktuvas
- Veržliaraktis (13 mm)