# Жұмыс үстелін монтаждау (A1–A2 суреттерін қараңыз)

Жинақтағы барлық бөліктерді абайлап орауыштан шығарып алыңыз.
Барлық орауыш материалдарын алып тастаңыз.

- Жиналған негізгі раманы (2) еденге қойыңыз.
- Негізгі жақтауды (2) жоғары көтеру үшін босату тетіктерін (1) пайдаланыңыз.
  Жұмыс үстелі орнында бекітілуі үшін, босату тетігін жоғары тартып, босатыңыз.
- Жұмыс үстелінің аяқтарын (3) негізгі жақтаудың (2) төрт қырлы құбырларына монтаждық саңылаулар бір сызықта тұрғанша енгізіңіз.
- Жұмыс үстелінің аяқтарын және негізгі жақтауларды бекіту жинағындағы (4) бұрандалармен және гайкалармен бұрап бекітіңіз.