# Indicaciones de seguridad para mesas de trabajo

- Retire el conector de la toma de corriente y/o extraiga la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes en el aparato o sustituir accesorios. La puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica puede provocar accidentes.

- Ensamble correctamente la mesa de trabajo antes de montar la herramienta eléctrica. Un montaje adecuado es importante para evitar el riesgo de derrumbe.

- Fije la herramienta eléctrica de forma segura sobre la mesa de trabajo antes de utilizarla. Podría perder el control sobre la herramienta eléctrica si ésta no va correctamente sujeta a la mesa de trabajo.

- Fije la mesa de trabajo a una superficie firme, lisa y horizontal. Si la mesa de trabajo se desplaza sobre la base o tambalea, no es posible guiar uniformemente ni de forma segura la pieza.

- No sobrecargue la mesa de trabajo y no la utilice como escalera o andamio. Al sobrecargar o subirse a la mesa de trabajo puede ocurrir que ésta vuelque.

- No hinque la pieza de trabajo con violencia en la hoja de la sierra. Si se ejerce demasiada fuerza contra la herramienta eléctrica puede hacerse volcar la mesa de trabajo.

- Asegúrese de que todos los tornillos y elementos de unión están bien apretados durante los trabajos. Una sujeción deficiente puede provocar una inestabilidad y un serrado inexacto.

- Asegúrese de que las piezas de trabajo largas y pesadas no perturben el equilibrio de la mesa de trabajo. En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá sostenerse convenientemente.

- Cuando empuje o separe la mesa de trabajo, no acerque los dedos a los puntos de articulación. Sus dedos podrían ser magullados.