# Tarnekomplekt

×

Võtke selleks arvesse käitamisjuhendi alguses olevat tarnekomplekti kirjeldust.

Enne tööpingi kokkupanekut kontrollige, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki alljärgnevalt loetletud osi:

- põhiraam (2)
- Tööpingi jalad (3) (4 tükki)
- Kinnitusdetailide komplekt (4), mis koosneb:
  ristpeapoltidest M8 x 45 (4 tükki),
  lukustusmutritest M8 (4 tükki)
- Kinnitusdetailide komplekt (5), mis koosneb:
  kuuskantpoltidest M8 x 75 (4 tükki),
  alusseibidest M8 / 18 mm (8 tükki),
  mutritest M8 (4 tükki)

## Lisaks vajalikud tööriistad:

- Ristpeakruvikeeraja
- mutrivõti (13 mm)