# Монтаж верстака (див. мал. A1–A2)

Обережно вийміть всі деталі з упаковки.
Зніміть всю упаковку.

- Покладіть складену опорну раму (2) на підлогу.
- Витягніть опорну раму (2) вгору за допомогою важелів розблокування (1).
  Відпустіть важіль розблокування, потягнувши його вгору, щоб робочий стіл зафіксувався.
- Вставте ніжки верстака (3) в квадратні труби опорної рами (2) таким чином, щоб монтажні отвори співпали один з одним.
- З'єднайте ніжки верстака та опорну раму за допомогою гвинтів та гайок із монтажного комплекту (4).