# Meegeleverd

×

Neem hiervoor goed nota van de afbeelding van de leveromvang aan het begin van de gebruiksaanwijzing.

Controleer vóór de montage van de werktafel of alle hierna vermelde onderdelen zijn meegeleverd:

- Basisframe (2)
- Werktafelpoten (3) (4 stuks)
- Bevestigingsset (4) bestaande uit:
  kruiskopschroeven M8 x 45 (4 stuks),
  borgmoeren M8 (4 stuks)
- Bevestigingsset (5) bestaande uit:
  zeskantschroeven M8 x 75 (4 stuks),
  onderlegringen M8/18 mm (8 stuks),
  moeren M8 (4 stuks)

## Gereedschap dat naast de meegeleverde onderdelen benodigd is:

- Kruiskopschroevendraaier
- Steeksleutel (13 mm)