# Montera arbetsbordet (se bild A1–A2)

Ta försiktigt ut alla medföljande delar ur förpackningen.
Ta bort allt förpackningsmaterial.

- Lägg ut den sammanfällda grundramen (2) på golvet.
- Dra grundramen (2) uppåt i upplåsningsspakarna (1).
  Släpp upplåsningsspakarna medan du drar upp dem, så att arbetsbordet kan klicka fast.
- Skjut in arbetsbordets ben (3) i grundramens (2) fyrkantiga rör tills monteringshålen är parallella.
- Skruva fast arbetsbordets ben och grundramen med skruvarna och muttrarna i monteringssatsen (4).