# Työpenkin asennus (katso kuvat A1–A2)

Ota kaikki toimitetut osat varovasti pois pakkauksistaan.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.

- Aseta kokoontaitettu jalusta (2) pitkälleen lattialle.
- Vedä jalustaa (2) vapautusvivuilla (1) ylöspäin.
  Päästä ylösvedon aikana vapautusvivuista irti, jotta työpenkki pääsee lukkiutumaan.
- Työnnä työpenkin jalat (3) jalustan (2) nelikulmaisiin putkiin niin, että ne ovat kohdakkain asennusreikien kanssa.
- Ruuvaa työpenkin jalat ja jalusta yhteen kiinnityssarjan (4) pulteilla ja muttereilla.