# Accessoires fournis

×

Référez-vous pour cela à la représentation du contenu, dans les pages graphiques qui se trouvent au début de la notice d’utilisation.

Avant de monter le support de travail, vérifiez qu’aucune des pièces indiquées ci-dessous ne manque :

- Châssis de base (2)
- Pieds (3) (4 x)
- Set de fixation (4) comprenant :
  Vis cruciformes M8 x 45 (4 x),
  Écrous de blocage M8 (4 x)
- Set de montage (5) comprenant :
  Vis à six pans creux M8 x 75 (4 x),
  Rondelles M8/18 mm (8 x),
  Écrous M8 (4 x)

## D’autres outils nécessaires, pas fournis avec l’outil :

- Tournevis cruciforme
- Clé plate (13 mm)