# Bezpečnostní upozornění pro pracovní stoly

- Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte z elektronářadí akumulátor. Neúmyslné spuštění elektronářadí může být příčinou úrazů.

- Dříve než namontujete elektronářadí, smontujte správně pracovní stůl. Bezchybné smontování je důležité, aby se zamezilo riziku zhroucení.

- Upevněte elektronářadí bezpečně na pracovní stůl, než ho budete používat. Sesmeknutí elektronářadí na pracovním stole může vést ke ztrátě kontroly.

- Pracovní stůl postavte na pevnou, rovnou a vodorovnou plochu. Pokud se může pracovní stůl sesmeknout nebo viklat, nelze obrobek rovnoměrně a spolehlivě vést.

- Pracovní stůl nepřetěžujte a nepoužívejte ho jako žebřík nebo podstavec. Přetížení nebo stání na pracovním stole může vést k tomu, že se těžiště pracovního stolu přesune nahoru a stůl se převrátí.

- Netlačte obrobek do pilového kotouče násilím. Bude-li při používání elektronářadí působit příliš velký tlak, může se pracovní stůl převrátit.

- Dbejte na to, aby byly při práci veškeré šrouby a spojovací prvky pevně utažené. Uvolněné spoje mohou vést k nestabilitě a k nepřesnému řezání.

- Zajistěte, aby dlouhé a těžké obrobky nenarušily rovnováhu pracovního stolu. Dlouhé a těžké obrobky se musí na volném konci podložit nebo podepřít.

- Při zasouvání nebo vysouvání pracovního stolu nedávejte prsty do blízkosti kloubů. Mohlo by dojít k přiskřípnutí prstů.