# Montaggio del banco da lavoro (vedere figg. A1–A2)

Prelevare con cautela dai relativi imballaggi tutti gli elementi forniti in dotazione.
Rimuovere tutto il materiale d’imballaggio.

- Appoggiare sul pavimento il telaio di base richiuso (2).
- Tirare verso l'alto il telaio di base (2) utilizzando le leve di sbloccaggio (1).
  Rilasciare le leve di sbloccaggio nel tirarle verso l'alto in modo che il piano di lavoro possa bloccarsi in posizione.
- Introdurre le gambe del banco di lavoro (3) nei tubi quadri del telaio di base (2) finché i fori di montaggio non sono allineati.
- Avvitare le gambe del banco di lavoro ed il telaio di base con le viti ed i dadi del kit di fissaggio (4).