# Обсяг поставки

×

Див. ілюстрацію комплекту поставки на початку інструкції з експлуатації.

Перед монтажем верстака перевірте наявність всіх нижчезазначених деталей:

- Опорна рама (2)
- Ніжки верстака (3) (4 шт.)
- Монтажний комплект (4), що складається з:
  шурупів із хрестоподібним шліцом M8 x 45 (4 шт.),
  стопорних гайок M8 (4 шт.)
- Монтажний комплект (5), що складається з:
  гвинтів із шестигранною головкою M8 x 75 (4 шт.),
  підкладних шайб M8/18 мм (8 шт.),
  гайок M8 (4 шт.)

## Інструменти, потрібні додатково до обсягу поставки:

- Хрестоподібна викрутка
- Гайковий ключ (13 мм)