# مجموعة التجهيزات الموردة

×

راجع عرض مجموعة التجهيزات الموردة الوارد في بداية دليل التشغيل.

افحص قبل تركيب طاولة العمل عما إن كان قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أسفله:

- الإطار الأساسي (2)
- أقدام طاولة العمل (3) (4 قطع)
- طقم تثبيت (4) يتكون من:
  لوالب متصالبة الرأس M8 x 45 ‏(4 قطع)،
  صواميل تأمين M8 ‏(4 قطع)
- طقم تثبيت (5) يتكون من:
  براغي سداسية الرأس M8 x 75 ‏(4 قطع)،
  فلكات M8/18 مم (8 قطع)،
  صواميل M8 ‏(4 قطع)

## العدد الكهربائية المطلوبة إضافة عن العدد المرفقة بمجموعة التجهيزات الموردة:

- مفك براغي متصالبة الحز
- مفتاح ربط (13 مم)