# Werktafel monteren (zie afbeeldingen A1–A2)

Neem alle meegeleverde onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

- Leg het samengevouwen basisframe (2) plat op de grond.
- Trek het basisframe (2) aan de ontgrendelingshendels (1) omhoog.
  Laat de ontgrendelingshendels tijdens het omhoog trekken los zodat de werktafel kan vastklikken.
- Steek de poten van de werktafel (3) zo ver in de vierkante buizen van het basisframe (2), dat de montageboringen samenvallen.
- Schroef de poten van de werktafel en het basisframe vast met de bouten en moeren van de bevestigingsset (4).