# Сборка верстака (см. рис. A1–A2)

Осторожно распакуйте все поставленные части.
Удалите весь упаковочный материал.

- Положите сложенную опорную раму (2) на пол.
- Выдвиньте опорную раму (2) вверх за рычаги разблокировки (1).
  Отпустите рычаг разблокировки, потянув его вверх, чтобы верстак зафиксировался на месте.
- Вставьте ножки верстака (3) в квадратные трубы опорной рамы (2) таким образом, чтобы монтажные отверстия совпали друг с другом.
- Соедините ножки верстка и опорную раму с помощью винтов и гаек из крепежного комплекта (4).