# Sigurnosne napomene za radne stolove

- Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator iz električnog alata pre nego što preduzmete podešavanja uređaja ili zamenu delova pribora. Slučajno pokretanje električnih alata je uzrok nekih nesreća.

- Postavite radni sto propisno, pre nego što montirate električni alat. Besprekorna montaža je važna da bi sprečio rizik od urušavanja.

- Pre upotrebe dobro pričvrstite električni alat za radni sto. Proklizavanje električnog alata na radnom stolu može da dovede do gubitka kontrole.

- Postavite radni sto na stabilnu, ravnu i horizontalnu površinu. Ako se radni sto može da se kliza ili klati, ne može se radni komad voditi ravnomerno i sigurno.

- Nemojte da preopterećujete radni sto i nemojte da ga koristite kao merdevine ili skelu. Preopterećenje ili stajanje na radnom stolu mogu uticati na to, da se težište radnog stola pomeri nagore i on se prevrne.

- Ne nabijajte silom list testere u radni komad. Ako vršite preveliki pritisak pri upotrebi električnog alata, radni sto se može prevrnuti.

- Vodite računa o tome da su tokom rada svi zavrtnjevi i spojni elementi dobro pritegnuti. Opušteni spojevi mogu da dovedu do na nestabilnosti i nepreciznih postupaka testere.

- Uverite se da dugi i teški radni komadi neće da izbace radni sto iz ravnoteže. Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

- Kada radni sto sklapate ili rasklapate, udaljite prste od zglobnih tačaka. Mogli biste prignječiti prste.