# Montere arbeidsbordet (se bilde A1–A2)

Ta alle delene som fulgte med, forsiktig ut av emballasjen.
Fjern all emballasjen.

- Legg grunnrammen (2) som er felt sammen, flatt på gulvet.
- Trekk grunnrammen (2) opp med utløserspakene (1).
  Slipp utløserspakene mens du trekker den opp, slik at arbeidsbordet kan festes.
- Sett arbeidsbordbenene (3) så langt inn i firkantrørene på grunnrammen (2) at monteringshullene flukter.
- Skru arbeidsbordbenene og grunnrammen sammen med skruene og mutterne i festesettet (4).