# Çalışma tezgahları için güvenlik uyarıları

- Aleti ayarlamadan veya aksesuar parçalarını değiştirmeden önce fişi prizden çekin ve/veya aküyü elektrikli el aletinden çıkarın. Elektrikli el aletleri yanlışlıkla çalıştırıldığında kazalara neden olabilir.

- Elektrikli el aletini takmadan önce çalışma tezgahını doğru biçimde monte edin. Çökmenin önlenmesi açısından kusursuz montaj ve kurulum önemlidir.

- Kullanmaya başlamadan önce elektrikli el aletini çalışma tezgahına iyi ve güvenli biçimde sabitleyin. Elektrikli el aletinin çalışma tezgahı üzerinde kayması aletin kontrolünün kaybına neden olabilir.

- Çalışma tezgahını sağlam, düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin. Çalışma tezgahı kayacak veya sallanacak olursa, iş parçası düzgün ve güvenli biçimde yönlendirilemez.

- Çalışma tezgahına aşırı yük yüklemeyin ve onu merdiven veya iskele olarak kullanmayın. Çalışma tezgahına aşırı yüklenme veya tezgahın üzerinde durma, çalışma tezgahının ağırlık noktasının yukarıya kalkmasına ve devrilmesine neden olabilir.

- İş parçasını testere bıçağına iterken zor kullanmayın. Elektrikli el aleti kullanılırken aşırı bastırma kuvveti uygulanacak olursa çalışma tezgahı devrilebilir.

- Çalışırken bütün vidaların ve bağlantı elemanlarının iyice sıkılmış olmasına dikkat edin. Gevşek bağlantılar sallantılara ve hatalı kesmelere neden olabilir.

- Uzun ve ağır iş parçalarının çalışma tezgahının dengesini bozmamasına dikkat edin. Uzun ve ağır iş parçalarının boştaki uçları beslenmeli veya desteklenmelidir.

- Çalışma tezgahını katlarken veya açarken parmaklarınızı mafsal noktalarına yaklaştırmayın. Parmaklarınız ezilebilir.