# Veiligheidsaanwijzingen voor werktafels

- Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu uit het elektrische gereedschap, voordat u het gereedschap instelt of accessoires wisselt. Onbedoeld starten van elektrische gereedschappen is de oorzaak van sommige ongevallen.

- Bouw de werktafel correct op, voordat u het elektrische gereedschap monteert. Een correcte opbouw is belangrijk om het risico van ineenzakken te verhinderen.

- Bevestig het elektrische gereedschap veilig op de werktafel, voordat u het gebruikt. Wegglijden van het elektrische gereedschap op de werktafel kan resulteren in het verlies van de controle.

- Plaats de werktafel op een stevige, vlakke en rechte ondergrond. Als de werktafel kan wegglijden of wankel staat, kan het werkstuk niet gelijkmatig en veilig worden geleid.

- Voorkom overbelasting van de werktafel en gebruik deze niet als ladder of steiger. Overbelasting of staan op de werktafel kan ertoe leiden dat het zwaartepunt van de werktafel naar boven wordt verplaatst en de werktafel omvalt.

- Ram het werkstuk niet met geweld in het zaagblad. Als er tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap te veel druk wordt uitgeoefend, kan de werktafel kantelen.

- Let erop dat bij het werken alle schroeven en verbindingselementen stevig vastgedraaid zijn. Losse verbindingen kunnen tot instabiliteit en onnauwkeurige zaagwerkzaamheden leiden.

- Zorg ervoor dat lange en zware werkstukken de werktafel niet uit balans brengen. Ondersteun lange en zware werkstukken door er bij het vrije uiteinde iets onder te leggen.

- Houd bij het inschuiven of uittrekken van de werktafel uw vingers uit de buurt van de scharnierpunten. Uw vingers kunnen bekneld raken.