# تركيب طاولة العمل (انظر الصور A1 − A2)

أخرج جميع الأجزاء المرفقة من العبوة بحرص.
انزع كل مواد التغليف.

- ضع الإطار الأساسي المطوي (2) بشكل مسطح على الأرض.
- قم بسحب الإطار الأساسي (2) من أذرع تحرير الإقفال (1) إلى أعلى.
  اترك أذرع تحرير الإقفال أثناء الرفع حتى يمكن لطاولة العمل أن تثبت.
- ضع أقدام طاولة العمل (3) في الأنابيب الرباعية المقطع بالإطار الأساسي (2) إلی حد توافق ثقوب التركيب.
- اربط أقدام طاولة العمل بالإطار الأساسي بواسطة اللوالب وصواميل طقم التثبيت (4).