# Työpenkkien turvallisuusohjeet

- Vedä pistotulppa irti pistorasiasta ja/tai irrota akku sähkötyökalusta, ennen kuin teet laiteasetuksia tai vaihdat käyttötarvikkeita. Sähkötyökalujen tahaton käynnistyminen voi johtaa tapaturmiin.

- Kokoa työpenkki oikein, ennen kuin asennat sähkötyökalun. Kokoaminen on tehtävä kunnolla, niin ettei työpenkki voi missään tapauksessa romahtaa.

- Kiinnitä sähkötyökalu kunnolla työpenkkiin, ennen kuin otat työpenkin käyttöön. Sähkötyökalun siirtyminen paikaltaan työpenkissä saattaa johtaa hallinnan menettämiseen.

- Aseta työpenkki tukevalla, tasaiselle ja vaakasuoralla pinnalle. Työkappaletta ei voi ohjata tasaisesti ja turvallisesti, jos työpenkki voi siirtyä paikaltaan tai heilua.

- Älä ylikuormita työpenkkiä äläkä käytä sitä portaana tai telineenä. Ylikuorma tai työpenkin päällä seisominen saattaa siirtää työpenkin painopistettä ylöspäin ja kaataa työpenkin.

- Älä työnnä työkappaletta suurella voimalla sahanterää vasten. Liian voimakas painaminen sähkötyökalua käytettäessä saattaa kaataa työpenkin.

- Varmista, että kaikki ruuvit ja liitososat ovat kunnolla kiinni työskentelyn aikana. Löysät liitokset saattavat horjuttaa työpenkin asentoa ja johtaa epätarkkoihin sahaustuloksiin.

- Varmista, etteivät pitkät ja raskaat työkappaleet voi kaataa työpenkkiä. Pitkät ja painavat työkappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

- Älä pidä sormia nivelpisteiden lähellä, kun taitat työpenkin kokoon tai auki. Sormien puristumisvaara.