# Çalışma tezgahının monte edilmesi (Bakınız: Resimler A1–A2)

Aletle birlikte teslim edilen bütün parçaları ambalajdan dikkatli biçimde çıkarın.
Bütün ambalaj malzemesini kaldırın.

- Katlanan şasiyi (2) yatay şekilde zemine bırakın.
- Şasiyi (2) boşa alma kollarından (1) yukarı doğru çekin.
  Çalışma tezgahının yerine oturabilmesi için, yukarı çekme sırasında boşa alma kolunu serbest bırakın.
- Çalışma masası ayaklarını (3) şasinin (2) dörtgen borusuna montaj delikleri aynı hizaya gelinceye kadar itin.
- Çalışma tezgahını ve şasiyi vidalar ve bağlama setinin (4) somunlarıyla vidalayın.