# Окомплектовка

×

Моля, вижте изображението на окомплектовката в началото на ръководството за експлоатация.

Преди да започнете сглобяването на работния плот проверете дали всички изброени по-долу елементи са налични:

- Основна рамка (2)
- Крака на работната маса (3) (4 броя)
- Комплект за закрепване (4) състоящ се от:
  кръстати винтове M8 x 45 (4 броя),
  предпазниM8 (4 броя)
- Комплект за закрепване (5) състоящ се от:
  шестограмни винтове M8 x 75 (4 броя),
  подложни шайби M8/18 mm (8 броя),
  гайки M8 (4 броя)

## Допълнителни инструменти, необходими за монтирането:

- Кръстата отвертка
- Гаечен ключ (13 mm)