# Указания по технике безопасности для верстаков

- Перед настройкой электроинструмента или замены его комплектующих деталей обязательно следует вынуть вилку питающего кабеля из сетевой розетки и/или извлечь аккумулятор из электроинструмента. Случайный запуск электроинструмента является причиной многих несчастных случаев.

- Правильно установите верстак перед монтажом электроинструмента. Безупречная установка очень важна для предотвращения опасности его падения.

- Надежно закрепите электроинструмент на верстаке, прежде чем начинать работать с ним. Скольжение электроинструмента на верстаке может привести к потере контроля над ним.

- Устанавливайте верстак на прочной и ровной горизонтальной поверхности. При скольжении или шатании верстака невозможно равномерно и уверенно обрабатывать заготовку.

- Не перегружайте верстак и не используйте его в качестве лестницы или подмостков. Перегрузка или стояние на верстаке могут привести к тому, что его центр тяжести переместится вверх и верстак опрокинется.

- Не загоняйте заготовку с силой на пильный диск. Если при использовании электроинструмента Вы с большой силой нажимаете на него, верстак может опрокинуться.

- Следите за тем, чтобы во время работы все без исключения болты и соединительные элементы были крепко затянуты. Ослабленные соединения могут привести к неустойчивости и неточному распилу.

- Убедитесь в том, что длинные и тяжелые заготовки не приведут к нарушению равновесия верстака. Длинные и тяжелые заготовки нужно подпереть или подложить что-нибудь под них.

- При складывании и раскладывании верстака берегите не допускайте контакта пальцев с шарнирами. Возможно защемление пальцев.