# Consignes de sécurité pour supports de travail

- Débranchez l’outil électroportatif de la prise secteur et/ou retirez l’accu avant de procéder à des réglages et à des changements d’accessoires. La mise en route intempestive des outils électroportatifs est une cause fréquente d’accident.

- Installez correctement le support de travail avant de fixer l’outil électroportatif. Un montage correct est primordial pour disposer d’une bonne stabilité et exclure tout effondrement du support.

- Fixez l’outil électroportatif de manière stable et sûre sur le support de travail avant de l’utiliser. Un outil électroportatif qui glisse sur le support de travail peut entraîner une perte de contrôle.

- Placez le support de travail sur un sol ferme, plan et horizontal. Si le support de travail risque de se déplacer ou de basculer, il n’est pas possible de scier en toute sécurité et de bien guide la pièce.

- Ne surchargez pas le support de travail et ne l’utilisez pas en tant que marche-pied ou escabeau. Si vous surchargez le support de travail ou montez dessus, il risque de se renverser du fait que son centre de gravité se déplace alors vers le haut.

- N’amenez pas la pièce en contact avec la lame de scie de façon trop brûtale. Si la pression exercée contre la lame est trop élevée, le support de travail peut se renverser.

- Veillez à ce que toutes les vis et tous les éléments de fixation soient bien serrés. Un mauvais serrage est source d’instabilité et d’imprécision lors des sciages.

- Assurez-vous que les pièces longues et lourdes ne déséquilibrent pas le support de travail. Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

- N’approchez pas vos doigts des points d’articulation lorsque vous pliez ou dépliez le support de travail. Vous pourriez vous coincer les doigts.