# Монтирање работна маса (види слики A1–A2)

Внимателно извадете ги сите испорачани делови од амбалажата.
Извадете ја целата амбалажа.

- Поставете ја преклопената основна рамка (2) рамно на подот.
- Повлечете ја основната рамка (2) за рачките за отклучување (1) нагоре.
  За време на повлекувањето отпуштете ги рачките за отклучување, за да се вклопи работната маса.
- Вметнете ги ногарките од работната маса (3) во правоаголните цевки на основната рамка (2) додека не се израмнат отворите за монтирање.
- Завртете ги ногарките на работната маса и на основната рамка со завртките и навртките од сетот за прицврстување (4).