# Tööpingi kokkupanek (vt jooniseid A1–A2)

Võtke tarnekomplekti kõik osad ettevaatlikult pakenditest välja.
Eemaldage kogu pakkematerjal.

- Asetage kokkuklapitud põhiraam (2) tasapinnaliselt põrandale.
- Tõmmake põhiraami (2) lukustuse vabastushoobadest (1) ülespoole.
  Laske lukustuse vabastushoob ülestõmbamise ajal lahti, selleks et tööpink saaks fikseeruda.
- Lükake tööpingi jalad (3) põhiraami (2) nelikanttorudesse, kuni paigaldusavad ühtivad.
- Keerake tööpingi jalad kinnitusdetailide komplekti (4) kuuluvate kruvide ja mutritega põhiraami külge.