# Montáž pracovního stolu (viz obrázky A1–A2)

Vyjměte všechny dodané díly opatrně z obalu.
Odstraňte veškerý obalový materiál.

- Složený základní rám (2) položte naplocho na zem.
- Základní rám (2) vytáhněte pomocí odjišťovacích páček (1) nahoru.
  Během vytahování nahoru odjišťovací páčky pusťte, aby pracovní stůl mohl zaskočit.
- Zasuňte nohy pracovního stolu (3) do čtyřhranných trubek základního rámu (2) natolik, aby lícovaly montážní otvory.
- Sešroubujte nohy pracovního stolu a základní rám pomocí šroubů a matic z upevňovací sady (4).