# Комплект поставки

×

Обратите внимание на описание комплекта поставки в начале руководства по эксплуатации.

Перед монтажом верстака проверьте, все ли детали, приведенные в списке, имеются в наличии:

- Опорная рама (2)
- Ножки верстака (3) (4 шт.)
- Крепежный комплект (4), состоящий из:
  винтов с крестообразным шлицем M8 x 45 (4 шт.),
  стопорных гаек M8 (4 шт.)
- Крепежный комплект (5), состоящий из:
  болтов с шестигранной головкой M8 x 75 (4 шт.),
  подкладных шайб M8/18 мм (8 шт.),
  гаек M8 (4 шт.)

## Инструменты, необходимые дополнительно к комплекту поставки:

- Крестообразная отвертка
- Гаечный ключ (13 мм)