# Varnostna opozorila za delovne mize

- Pred nastavitvijo orodja ali zamenjavo pribora vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstraniti akumulatorsko baterijo. Nenameren zagon električnih orodij lahko povzroči nesreče.

- Pred namestitvijo električnega orodja delovno mizo pravilno sestavite. Pravilna postavitev je pomembna, saj tako preprečite tveganje, da bi se delovna miza porušila.

- Električno orodje pred uporabo trdno pritrdite na delovno mizo. Zdrs električnega orodja na delovni mizi lahko privede do izgube nadzora.

- Delovno mizo postavite na trdno, ravno, vodoravno površino. Če se delovna miza lahko premakne ali maje, obdelovanca ni mogoče več enakomerno in varno voditi.

- Ne preobremenjujte delovne mize in je ne uporabljajte namesto lestve ali odra. Preobremenitev ali postopanje po delovni mizi lahko povzroči, da se težišče delovne mize premakne navzgor in da se delovna miza prevrne.

- Obdelovanca ne smete s silo potisniti v žagin list. Če pri uporabi električnega orodja premočno pritiskate, se lahko delovna miza prevrne.

- Poskrbite za to, da so pri delu vsi vijaki in vsi povezovalni elementi trdno priviti. Razrahljani spoji so lahko vzrok za nestabilnost in nenatančnost pri postopkih žaganja.

- Zagotovite, da dolgi in težki obdelovanci ne bodo povzročili neravnovesja mize. Dolge in težke obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

- Ko delovno mizo potiskate skupaj ali vlečete narazen, pazite, da s prsti ne sežete v bližino pregibnih delov. Lahko si uklestite prste.