1. GTA 6000
2. Συναρμολόγηση
3. Στερέωση του ηλεκτρικού εργαλείου (βλέπε εικόνα B)

# Στερέωση του ηλεκτρικού εργαλείου (βλέπε εικόνα B)

- Κεντράρετε το ηλεκτρικό εργαλείο επάνω στο πλαίσιο βάσης (2).
- Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο με το σετ εξαρτημάτων στερέωσης (5) πάνω στο πλαίσιο βάσης.

- © Robert Bosch Power Tools GmbH 2020, all rights reserved
- Αποτύπωμα/Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων