# Montage du support de travail (voir figures A1–A2)

Sortez avec précaution de l’emballage toutes les pièces fournies.
Enlevez tout le matériel d’emballage.

- Posez le châssis de base replié (2) à plat sur le sol.
- Tirez le châssis de base (2) vers le haut au niveau des leviers de déverrouillage (1).
  Relâchez les leviers de déverrouillage pendant que vous tirez le châssis vers le haut afin que le support de travail puisse s’enclencher.
- Introduisez les pieds (3) dans les tubes carrés du châssis de base (2) jusqu’à ce que les trous de fixation coïncident.
- Vissez les pieds au châssis de base à l’aide des vis et écrous du set de montage (4).