# Darbinio stalo montavimas (žr. A1–A2 pav.)

Tiekiamas dalis atsargiai išimkite iš pakuotės.
Nuimkite visas pakuotės medžiagas.

- Sulankstytą pagrindinį rėmą (2) paguldykite ant žemės.
- Pagrindinį rėmą (2) už atblokavimo svirtelių (1) traukite aukštyn.
  Traukdami aukštyn atleiskite atblokavimo svirteles, kad darbo stalas galėtų užsifiksuoti.
- Darbinio stalo kojas (3) įstatykite į pagrindinio rėmo (2) keturbriaunius vamzdžius taip, kad montavimo angos būtų vienoje linijoje.
- Darbinio stalo kojas su pagrindiniu rėmu su‌sukite varžtais ir veržlėmis iš tvirtinamųjų dalių rinkinio (4).